Remplacement du certificat GTB dans Distech Control Niagara

Se connecter à gtb02

Ouvrir l'application EC-Net 4 Pro (C:\Niagara\EC-Net4-4.11.0.142\bin\wb_w.exe)

Pour se connecter à Platform utiliser l'administrateur local du serveur (voir Keepass)
Pour se connecter à Station utiliser les identifiant de GTB (voir Keepass)

Il y a 3 endroits différents pour la gestion des certificats

- Mytools/CertificateManagement
- Platform/CertificateManagement
- Station(Enit)/Config/Services/PlatformServices/CertManagerServices

Dans un des ces trois, dans l'onglet User Key Store, appuyer sur le bouton New et entrer ce qui suit:

Alias: **gtb.local.enit.fr**
Common Name (CN): **gtb.local.enit.fr**
Organization(O): **UTTOP**
Country Code(C): **FR**
Key Size: **4096 bits**

Une fois la clé créée, il faut la sélectionner et appuyer sur Cert Request . Avec cette requête créé le certificat chez Harica.

Ensuite il faut créer un fichier PEM avec dans l'ordre les informations suivantes:

La clé privée
Le certificat
Le certificat intermédiaire
Le certificat racine

Dans chaque menu de gestion de certificat importer ce certificat avec le bouton Import et vérifier qu'il est bien sélectionner dans les menu suivants:

Station(Enit)/Config/Services/FoxService paramètre FoxCerts
Station(Enit)/Config/Services/WebService paramètre Main Https Cert