Remplacement du certificat GTB dans Distech Control Niagara

Se connecter à gtb02

Ouvrir l'application EC-Net 4 Pro (C:\Niagara\EC-Net4-4.11.0.142\bin\wb_w.exe)

Pour se connecter à Platform utiliser l'administrateur local du serveur (voir Keepass)
Pour se connecter à Station utiliser les identifiant de GTB (voir Keepass)

Il y a 3 endroits différents pour la gestion des certificats

- Mytools/CertificateManagement
- Platform/CertificateManagement
- Station(Enit)/Config/Services/PlatformServices/CertManagerServices

Dans un des ces trois, dans l'onglet User Key Store, appuyer sur le bouton New et entrer ce qui suit:

Alias: **gtb.local.enit.fr**
Common Name (CN): **gtb.local.enit.fr**
Organization(O): **UTTOP**
Country Code(C): **FR**
Key Size: **4096 bits**

Une fois la clé créée, il faut la sélectionner et appuyer sur Cert Request . Avec cette requête créé le certificat chez Harica.

Ensuite il faut créer un fichier PEM avec dans l'ordre les informations suivantes:

La clé privée
Le certificat
Le certificat intermédiaire

Le certificat racine