Mise à jour firmware switch Aruba 8325

Aller chercher le firmware sur le site de HPE et copier sur une clé USB. Insérer la clé dans la swicth.

// Monter la clé
usb mount
// copier le fichier sur l'image secondaire
copy usb:/ArubaOS-CX_8325_10_13_1090.swi secondary
// vérifier que l'image secondaire est à la bonne version
show images
// booter sur l'image secondaire
boot system secondary