Filtrage par adresse mac sur switch Aruba 6200F

Il faut activer la sécurité des port au niveau global

conf
port-access port-security enable

Ensuite au niveau du port il faut entrer le code suivant conf port-access port-security enable

port-access port-security client-limit 1
port-access port-security mac-address 00:11:22:33:44:55

</code>