**Filtrage par adresse mac sur switch Aruba 6200F**

Il faut activer la sécurité des port au niveau global

conf
port-access port-security enable

Ensuite au niveau de l'interface il faut entrer le code suivant conf interface 1/1/1 port-access port-security enable

port-access port-security client-limit 1
port-access port-security mac-address 00:11:22:33:44:55

</code>